1. При первом запуске на верификацию сообщения не появляются от блоков VM, SCM, либо появляются, но не все. При повторном запуске появляются.
2. В коде в блоках VM, VP, SCM TACT 50, а в блоке CA TACT 100, но при этом задержки нужно ставить одинаковые, я думала что если такт в 2 раза меньше, то задержка должна быть в 2 раза больше, но нет.
3. В блоках CA, VP строка value не изменяет значения(всегда 0);
4. Сообщение от СА через функцию SendMsgGUICode() если написаны русские названия блоков СА2ГУИ (при этом в БВ нет соответствующих сообщений в Enum) не показываются в ГУИ но в Labview код запускается. Например, так происходит с сообщением АУ2ГУИ\_SENSOR\_OPERATION\_ERROR. Если заменить на английские буквы CA2GUI, то работает корректно, то есть если в БВ нет соответствующих сообщений в Enum, то Labview выдаст ошибку 